Thermal Pad Dimensions
RTX 3080 SUPRIM X 10G
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MS_V389_GL_BP_NV_HP_PAD-A BS88*36L*14W*3.5H
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MS_V389_GL_BP_NV_HP_PAD-H BS88*89L*7.03W*3.5H
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